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MODEL : 4K 네트워크 IR 뷸릿 카메라 (PNO-9080R)


1. 개 요
PNO-9080R은 최대 12메가픽셀 초고화질(4K) 구현, H.265를 통해 대역폭 최대 75% 절감할 수 있는 WiseStream기능, True WDR(120dB), 디지털 오토 트래킹 등의 기능이 포함되어 있어 보이지 않던 영역을 진정한 4K로 선명하게 제공하는 카메라 이다 

· 최대 12백만화소 4K, 12M 20fps/8M 30fps, 야간가시거리 IR 40M
· True WDR(120dB), D&N(ICR), P-Iris, Defog
· 지능형영상분석(템퍼링(화면 전환), 오디오 감지, 가상선, 초점흐림 감지, 디지털 오토트래킹, 출/입 감지, 발생/소멸 감지 - 메타데이터 지원)
· SD/SDHC/SDXC 슬롯지원, Simple Focus, 복도뷰(Hallway view), IR 40M
· 습기에 강한 고어 밸브/시트 장착
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2. 제 원 
1) [bookmark: _GoBack]촬상소자         : 1/1.7” 12.4M Progressive CMOS, 1240만화소
 총화소수 4168(H) x 3062(V), 유효화소수 4072(H) x 3046(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 
[8M mode] 4096x2160 / 3840x 2160 / 2592x1944 / 2592x1464 / 1920 X1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640 X360 / 320 X 240
[12M mode] 4000x3000 / 3840x2160 / 2592x1944 / 2592x1464 / 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320 X 240
4) 프레임레이트     : 
[H.265/H.264] 20fps@4000x3000, 30fps@4096x2160 
[Motion JPEG] 4000x3000~2592x1464 : 2fps, 1920x1080~320x240 : 15fps
5) 최저조도         : 
Color : 0.3 Lux(1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.01Lux(2sec, F1.6, 30IRE) B/W : 0 Lux (IR LED On)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : 4.5 ~ 10mm (2.2x) Motorized Varifocal
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) Defog            : Auto / Manual / Off
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 오디오 압축방식  : G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
13) 지능형영상분석   : 템퍼링(화면 전환), 오디오 감지, 가상선, 초점흐림 감지, 디지털 오토트래킹, 출/입 감지, 발생/소멸 감지 - 메타데이터 지원
14) 기타             :  SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus, IP66, IK10


15) 동작온습도       : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 12.5W
17) 크기 및 무게     : 82.4(W)Ⅹ87.0(H)Ⅹ348.3(D)mm, 1400g
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