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MODEL : AI 4K IR Bullet 카메라 (PNO-A9311R)

1. 개 요
PNO-A9311R은 4K 해상도의 AI IR 31x 줌 Bullet으로 속성값, 베스트샷 제공합니다.  
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/1.8형 8M CMOS / 유효화소 3864 x 2180
2) 최저조도     : 컬러 0.075Lux(F1.36, 1/30초), IR 70m, 최소지근거리 3m
3) 렌즈         : 6.91~214.7mm (31x) motorized varifocal, F1.36(광각)~F4.6(망원),심플포커스
4) 보정기능     : Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR V/화이트발란스/게인컨트롤/WiseNR II(AI엔진 기반)
5) 지능형 분석  : 
분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 사람(성별, 옷 색상, 가방), 얼굴(나이, 성별, 얼굴마스크, 안경), 차량(타입:car/bus/truck/motorcycle/bicycle,색상), 객체별 Bestshot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감), 얼굴마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지 분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐) 객체 추가 기능
- 사용자 지정 객체 추가를 위한 와이즈디텍터 지원
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
6) 알람 트리거  : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, App 이벤트, 스케쥴, MQTT 구독
7) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)
	8) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(6 users)


9) 보안    : HTTPS, Digest 인증 방식, IP기반접근제어, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP,MSCHAPv2), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA),Secure boot, TPM,SDCARD 암호화
10) 해상도      : 3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536,
1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, Wisestream Ⅱ 지원 
11) 동시전송    : 유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트,멀티 스트리밍(최대 3개 프로파일) 
12) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH,  전원: 25.5W(PoE+), 24W(DC12V) 
13) 외관        : 화이트/알루미늄/ ø136.2x358.7mm (선쉴드 미포함), 3.2Kg  
http://www.hanwhavision.com/
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