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MODEL : 1/2.5형 네트워크 20배 IR PTZ 카메라 (PNP-9200RH)

1. 개 요
PNP-9200RH는 8메가픽셀의 초고해상도 영상을 지원하며, 1/2.5형 CMOS 채용에 따라 보다 선명하고 깨끗한 화질을 제공하고, WiseStream과 더불어 H.265등 최신화된 비디오
압축기술로 대역폭 절감에 최적화된 저장 솔루션을 제공합니다.
야간에는 최적화된 IR 기술을 토대로 야간가시거리 200m를 제공하여 주,야간 선명한
영상 감시를 제공합니다.
PNP-9200RH는 정교한 영상 분석 기술들과 함께 뛰어난 최저조도 성능을 제공하며
초당 300°의 팬틸트 스피드를 가지고 Auto Tracking이 가능한 초고해상도 네트워크
IR PTZ입니다.

- 최대 3,840 x 2,160 초고해상도 영상 / 야간 가시거리 200m
- 8Mega 픽셀 1/2.5형 CMOS 채용 / 초당 300°팬틸트 속도
- 4.8 ~ 96mm 광학 20배 가변 초점 렌즈 (디지털줌 16배)
- 안개보정(Defog), 화이트 발란스, WDR 기능
- 방수/방진, 내충격 인증 IP66, IK10
- 최신의 최적화된 영상압축 기술 WiseStream, H.265 압축 기술 적용	

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/2.5” 8Mega Progressive CMOS 
총화소수 3,864(H) x 2,202(V), 유효화소수 3,840(H) x 2,160(V)
 2) 해상도          : 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960
                      1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 640x480, 640x360
                      320x240, 320x180 (H.265/264 최대30fps, MJPEG 최대 15fps)
3) 야간가시거리    : 200m
4) 영상출력        : CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480(N), 설치용, S/N 50dB
5) 렌즈            : 4.8 ~ 96mm (광학 20배 / 디지털줌 16배)
6) 화각            : H : 65.1°(Wide) ~ 3.8°(Tele) / V : 38.4°(Wide) ~ 2.2°(Tele)
7) Day & Night     : Auto (ICR) / Color / B/W
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9) 노이즈 제거     : SSNR (Off / On), SSDR(Off / On), Defog(Off / Auto / Manual)
10) 동작탐지        : 지원(4개, 사각형 영역 설정 가능)
11) 프라이버시 기능 : Off / On (16개, 사각형 마스크 영역 설정 가능)
12) Gain Control    : Off / Low / Medium / High
13) 화이트발란스    : ATW / AWC / Auto / Mercury / Sodium / Manual / Indoor / Outdoor
14) Flip / Mirror   : Off / On
15) 알람            : 입출력(입력 4개, 출력 2개 (Relay))
                      알람트리거(알람입력, 움직임 및 오디오 검출, 비디오 분석, N/W단절)
                      이벤트대응동작(FTP,E-mail 사용 파일전송 및 업로드, E-mail 알람
                      알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC메모리 녹화,외부알람출력,PTZ프리셋
16) 원격제어        : RS-485/422 (RS-485 프로토콜 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic
Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE)
17) 이더넷          : RJ-45 (10/100BASE-T), SFP(*Only using SBP-302HF)
18) 비디오 압축방식 : H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC): Main / Baseline / High, MJPEG
                      WiseStream 지원
19) 스마트코덱      : 수동 모드 (영역 : 5개)
20) 동시 전송능력   : 최대 3종의 스트림 동시전송, 전송방식:유니캐스트(15명)/멀티캐스트
21) 오디오 통신     : 양방향 (G.711 u-law/G.726 선택가능), 마이크/라인입력(선택가능)
22) 프로토콜        : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,HTTPS
SSL,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UpnP, Bonjour (IP: IPv4, IPv6)
23) 메모리 슬롯     : SD/SDHC/SDXC (Up to 128G)
24) S/W 인터페이스  : ONVIF Profile S/G,SUNAPI(HTTP API),SVNP,Wisenet Open Platform
25) 웹뷰어          : 지원 OS (Win XP, VISTA, 7 / Mac OS), 웹언어 : 한국어
26) 동작온습도      : -50°C ~ +55°C / 90% RH 이하
27) 방진,방수/내충격: IP66 /  IP10
28) 전원/소비전력   : 24V AC / 최대 60/90W (Heater off/on, IR on)
29) 색상/재질       : Ivory, Black / Aluminum, Plastic
30) 크기/무게       : Ø236.9 x 407.7mm / 7.1Kg
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