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MODEL : 64채널 H.265 AI 네트워크 저장장치 (PRN-6400DB4)

1. 개 요
PRN-6400DB4은 64채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K 영상 녹화를 지원하는 초고화질 NVR 입니다.
• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• AI 검색(베스트샷, 속성값)
• 객체 분석, 번호판(한국어, 숫자) 인식
• 최대 16 SATA 160TB 대용량 저장 및 전채널 동시 재생
• 간편한 채널/이벤트/알람 설정 및 미리보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원
• QR 코드로 손쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람, 듀얼 SMPS

2. 제 원 
1)입력            : 최대 64채널 / CIF ~ 32M Pixel  (프로토콜 Samsung, Onvif)
2)출력            : HDMI(2) HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz)HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
3)분할화면        : [Local Monitor] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/64 Sequence
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
4)녹화            : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 400Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream)
                   알람입력, 비디오로스, 카메라이벤트(알람, 움직임감지, 영상분석, 디포커스,오디오), 다이나믹 이벤트
5)재생            : 최대 64Mbps(64채널 동시재생)/해상도 CIF~32M Pixel
6)HDD           : 최대 160TB 장착 가능/ RAID-5,6기능/Hot swap, 외장장치 iSCSI스토리지 지원 
7)백업            : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), ARB 기능 제공
8)오디오          : 64채널(Network)/G.711, G.726, AAC/양방향 지원/출력 1개(RCA,Line)
9)네트워크        : RJ45(1Gbps) x 3, Ipv4, v6 / 최대 400Mbps 전송속도
                    프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP(Server,Client),  PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UpnP, HTTPS, SNMP, ONVIF(Profile-S), SUNAPI(Server,Client)
10)OS             : 임베디드 리눅스
                    웹브라우저 – Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
                    뷰어프로그램 – SSM,Webviewer, Smart Viewer,Wisenet mobile,SDK/CGI
11)기타지원       : USB 4개 / 리셋 스위치 1개 / 전원 AC 1개, 시스템제어-마우스, 웹, 컨트롤러 지원
12)전원           : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/100~240VAC±10%, 
50/60Hz (듀얼 SMPS), 최대 소비전력 285W(HDD 16개)
13)외형           : 색상,재질(검정,메탈)/외형-440x132x571.1mm/약 14.1Kg(HDD미포함) 
[bookmark: _GoBack]14)AI검색         : 사람, 얼굴(Wisenet AI 카메라), 차량, 번호판(국문, 숫자 (Wisenet AI, P/X 카메라))
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