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MODEL : 72채널 대용량 서버형 저장장치 (PRP-4000H8)


1. 개 요
PRP-4000H8은 최대 72채널 녹화가 가능한 서버형 저장장치로 Wisenet SSM 2.10이
탑재되어 직관적이며 비상벨/홈넷/차량번호인식과 같은 다양한 솔루션과 연동이
가능합니다. 저소음/저전력 설계는 물론 RAID / Hotswap 기능 적용으로 제품신뢰성을
향상시켰으며 한화테크윈 Wisenet X시리즈 제품과 사용시 이상음원 분류/감지기능을
활용하여 여성/아이들의 안전한 귀가를 도와주는 스마트 저장장치입니다.

· 최대 72채널 카메라 라이브/녹화/검색 및 재생 동시가능
· H.265 압축코덱 적용, HDD슬롯 8개 (최대 80TB, Hotswap)
· Wisenet SSM 2.10 적용, RAID 0/1/5/6, Fail-over(Active-Active) 지원
· 저소음/저전력 설계, 사용자지정 레이아웃, 시스템 상태모니터링 대시보드 지원
· Wisenet X시리즈 카메라 사용시 이상음원 분류/감지 가능
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 입력채널  : 72채널
B. 지원해상도 : 최대 12메가픽셀
C. [bookmark: _GoBack]프로토콜  : Wisenet, ONVIF Profile S
D. 모니터출력 : VGA 1, HDMI 1, DP 1
E. 분할화면  : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/자동/사용자지정 분할화면
2) 녹화/재생/백업
A. 압축방식  : H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG / WiseStream
B. 대역폭    : 400Mbps
C. 녹화모드  : 일반, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(Pre/Post), 이벤트 Profile
           ARB(Auto Recovery Backup), Dual-Track
D. 검색모드  : 날짜&시간(달력) / 이벤트 / 스마트 검색
E. 동시재생  : 72채널(150Mbps)
F. 백업방식  : 수동 백업, Onetime 스케쥴 백업(파일형식 AVI, SEC)
G. 이벤트종류 : 영상손실, 카메라(센서, 움직임, 지나감, 출/입, 나타남, 사라짐), 템퍼링
             트래킹, 얼굴/오디오 감지
3) 소프트웨어
A. CMS      : Wisenet SSM (Smart Security Manager) v2.10 탑재
B. 운영체제  : Windows 10 IoT Enterprise
C. 시간동기화 : NTP Server 지원
D. 시스템안정성 : Failover(Active-Active), ARB(Auto Recovery Backup) 지원
E. 서버클러스터링 : 최대 28대
F. 오디오    : G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM), AAC
           양방향 지원
G. 로그정보  : 시스템, 이벤트, User, 장치
H. 컨트롤러  : SPC-7000, SPC-2000 연동
4) 하드웨어
A. CPU      : Xeon E3-1275 v5 (8M Cache 3.6GHz)
B. RAM      : 16GB (Unbuffered ECC DDR3 8GB X 2개)
C. OS HDD   : M.2 SSD 64G (Driver : SATA 6Gb/s)
D. HDD슬롯  : 3.5형 8 Bay (최대 80TB, 하드미포함, Hotswap)
E. RAID      : 0 / 1 / 5 / 6
F. NIC       : RJ-45 2포트 (1000 Base-T) X 2개





5) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : 5℃ ~ 40℃ / ~80% RH
B. 소비전력  : 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz, 350W (100V/4A, 240V/2A)
C. 폼팩터    : 2U, 19형 랙마운트
D. 크기/무게 : 440mm(W)Ⅹ88.2mm(H)Ⅹ410mm(D), 7.38kg(하드 미포함)
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