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MODEL : 2메가픽셀 네트워크 하우징 카메라 (QNB-2120RH)

1. 개 요
QNB-2120RH는 주차장 등 외부감시용 하우징 타입으로서, 2메가 픽셀의
고화질로 깨끗하고 선명한 화질을 제공합니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS / 유효화소 1920(H) x 1080(V)
                  해상도 1920 x 1080(최대 30fps)
2) 렌즈             : 5.2~62.4mm(12x) 전동 가변 초점 렌즈/ 구경비 F1.6~F3.0
3) 화각             : H: 54.58°(광각) ~ 5.30°(망원) / V: 32.19°(광각) ~ 3.00°(망원) / D: 61.40°(광각) ~ 6.06°(망원)
4) 최저조도         : [Color] : 0.03Lux (F1.6 1/30Sec), [B/W] : 0Lux (IR LED on)
5) 보정기능         : Day&night / 역광보정(BLC,WDR 120dB) / 노이즈제거 SSNR / LDC
                     화이트발란스, 게인컨트롤
6) 야간가시         : 70m
7) 지능형 분석      : 디포커스감지, 방향감지, 움직임감지,출입 감지,템퍼링, 가상선
8) 네트워크         : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T) / H.265,H.264,MJPEG 압축방식
9) 스마트 코덱      : WiseStreamⅡ지원
10) 오디오          : G.711 / G.726 
11) 멀티 스트리밍   : 최대 3개
12) 프로토콜        : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
13) 전송방식        : 유니캐스트(6명) / 멀티캐스트
14) 응용인터페이스  : Onvif Profile S/G/T, SUNAPI
15) 동작환경        : -30°C ~ +55°C / 90% RH 이하
[bookmark: _GoBack]16) 전원환경        : PoE (IEEE802.3af class 3) 최대12.95W (PoE)
17) 외관            : 화이트/알루미늄, 외형 157x111x482mm, 무게 2.57Kg
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