[image: ]제품 사양서

MODEL : 2메가픽셀 네트워크 박스 카메라 (QNB-6002)

1. 개 요
QNB-6002는 박스 타입으로서, 2메가 픽셀의 고화질로 깨끗하고 선명한 화질을 제공합니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS / 유효화소 1920(H) x 1080(V)
                  해상도 1920 x 1080(최대 30fps)
2) 렌즈/제어        : C/CS 마운트, DC auto iris
3) 화각             : -
4) 최저조도         : [Color] : 0.01Lux (F1.2 1/30Sec)
5) 보정기능         : Day&night / 역광보정(BLC,WDR 120dB) / 노이즈제거 SSNR / LDC
                     화이트발란스, 게인컨트롤
6) 야간가시         : -
7) 지능형 분석      : 디포커스감지, 방향감지, 움직임감지,출입 감지,템퍼링, 가상선
8) 네트워크         : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T) / H.265,H.264,MJPEG 압축방식
9) 스마트 코덱      : WiseStreamⅡ지원
10) 오디오          : G.711 / G.726 
11) 멀티 스트리밍   : 최대 3개
12) 프로토콜        : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
13) 전송방식        : 유니캐스트(6명) / 멀티캐스트
14) 응용인터페이스  : Onvif Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet Open platform
15) 동작환경        : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
16) 전원환경        : PoE (IEEE802.3af class 3), 12V DC/최대6.4W (PoE)
[bookmark: _GoBack]17) 외관            : 블랙, 아이보리/프라스틱, 외형 73.8x66.6x136.2mm, 무게 320g
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