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MODEL : 5MP AI IR Dome 카메라 (QND-C8023R)


1. 개 요
QND-C8023R는 5MP 해상도에 AI엔진 (NPU) 기반 분석기능 탑재로 객체 감지 (사람/차량 - 자동차, 트럭, 버스, 자전거, 오토바이), 색상 속성, Bestshot, 움직임 감지, 가상 선(출입감지/방향감지),가상 영역(배회/침입/입장/퇴장)등의 기능을 제공하는 카메라이다. 

• 최대 5MP 해상도
• 컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30초, 30IRE)
• Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264)
• IR 가시거리 30m
• Day & Night (ICR), WDR (120dB), WiseNRⅡ (AI엔진사용)
• H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅢ (AI엔진사용)
• Dynamic Privacy Masking (사람/차량)
• AI엔진 (NPU) 기반 분석
- 객체 감지 (사람/차량 - 자동차, 트럭, 버스, 자전거, 오토바이)
- 색상 속성, Bestshot
- 움직임 감지, 가상 선(출입감지/방향감지),가상 영역(배회/침입/입장/퇴장)
• Hard-coated dome bubble
• PoE: Max 8.1W








2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8” 5M CMOS
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600,                                        
800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
4) 프레임레이트     H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (WDR on/off)
MJPEG: 최대. 30fps(@5MP 최대. 5fps)
5) 최저조도         : 컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE)
흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
6) 영상출력         : USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용
7) 렌즈             : 4.0mm 고정 초점 렌즈, F1.6, H: 80°/ V: 59°/ D: 102°, M12마운트
8) 팬/틸트/회전 범위 : 0°~355° / 0°~75° / 0°~355°
9) Day & Night      : AUTO(ICR)
10) Wide Dynamic Range : 120dB
11) 역광보정         : BLC, WDR, SSDR
12) 노이즈 제거      : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRⅤ
13) 지능형 분석
분류 가능한 객체: 사람/차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
Attributes: 사람(상/하의 색상), 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle, 색상)
BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
     14) 비즈니스 인텔리전스 : AI엔진 기반 분석: 피플/차량 카운팅, 대기열관리, 히트맵
14) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out, * SPP-C7200 케이블 통한 I/O 연결 지원


15) 조명 가시거리    : IR LED (850nm), 30m(IR LED)
16) 기타             : RJ-45(10/100BASE-T), Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 최대 256GB
17) 동작온습도       -10°C~+45°C / 0~95% RH(non-condensing)
18) 전원 및 소비전력 : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE: 최대 8.1W, 표준 4.0W
19) 크기 및 무게     : ø110x90mm, 317.0g
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