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MODEL : 2M 플렛아이 IR 네트워크 카메라(QNE-7080RV)

1. 개 요
QNE-7080RV는 가변 초점 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이
향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크
IR DOME 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/3형 4M CMOS
2) 화소수       : 총화소 2720X1536, 유효화소 2688X1520
3) 최저조도     : 컬러 0.2 Lux, 흑백 0Lux(IR LED On)
4) S/N비        : 50dB
5) 렌즈         : 초점거리 3.2~10mm(3.1x)
6) 야간가시거리 : 30m
7) 보정         : Day&Night, BLC, WDR, SSNR, 화이트발란스, LDC
8) 팬/틸트/회전 : 0~350도, 0~70도, 0~360도, 복도뷰
9) 지능형 분석  : 템퍼링, 디포커스 감지, 움직임감지
10) 알람        : 입력1, 출력1
11) 픽셀카운터  : 지원
12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MJPEG
                  해상도 최대 2592X1520 (Max 20fps)
13) WiseStream  : 지원
14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (최대 3개 프로파일)
15) 오디오      : 라인입력
16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
17) 동작환경    : -30℃ ~ +55℃/ Less than 90% 이하
18) 방진/방수   : IP66
19) 충격 대응   : IK10
[bookmark: _GoBack]20) 전원        : PoE(Max 8.6W) / DC12V
21) 외관        : 흰색/메탈, 외형 Ø144.9mm x 135.5mm, 무게 1.3Kg
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