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MODEL : 4K 플랫아이 IR 카메라 (QNE-C9013RL)

1. 개 요
QNE-C9013RL 은 최신 Chipset 탑재한 4K 네트워크 AI 플렛아이 카메라 입니다
2. 제 원 
1) 촬상 소자:1/2.8" CMOS,
2) 해상도: 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트: H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
MJPEG: 최대. 30fps(@8MP Max. 5fps)
4) 최저조도:컬러: 컬러: 0.034 Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.0034 Lux(F1.6, IR LED Off), 0Lux (IR On)
5) 초점거리: 3mm 고정랜즈, IR 30m
6) 화각: H: 108°/ V: 59°/ D: 127°
7) 팬/틸트 회전 범위: 0°~350° / 0°~75° / 0°~360°
8) 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/차량
A. Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
B. AI엔진 기반 분석 이벤트: 움직임 감지, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
C. 분석 이벤트: 디포커스, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능 함
9) OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
10) 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
11) 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
12) 동작 온도 / 습도:-40°C~+60°C Air vapor를 통한 습도제어* 기동온도 -30°C 이상 0~95% RH
13) 규격 인증: IP66/IP67, IK10, 
14) 전원: PoE(IEEE802.3af, Class3), 소비 전력:표준 4.5W, 최대 10W
15) 제품 사이즈 / 무게: ø140.0x99.6mm, 790g 
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