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MODEL : 1/2.3형 12M 초고해상도 피쉬아이 카메라 (QNF-9010)

1. 개 요
QNF-9010은 1/2.3형 CMOS와 어안랜즈 채용으로 언제라도 뚜렷한 이미지를
[bookmark: _GoBack]제공합니다. 또한, 최신 렌즈기술을 토대로 최저조도 성능이 뛰어나며 S/W없이 카메라에서 영상 왜곡보정, 스마트한 지능형 분석, 다양한 모니터링 모드 제공하는 카메라 입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.3형 12M CMOS/ 유효화소 3008 x 3008
2) 최저조도     : 컬러 0.39Lux(F2.2, 1/30sec)
3) 렌즈         : 초점 1.08mm / F2.2 
                  화각 H-187°/ V-187°/ D-187° 최소지근 0.5m
4) 팬/틸트/회전 : 해당 없음
5) 보정기능     : E-Day&night/BLC/WDR(120dB)/SSDR/SSNR V//화이트발란스/게인컨트롤
6) 프라이버시   : 6ea, 사각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록
7) 동작탐지     : 4개 다각형 영역설정/지능형(디포커스, 움직임, 템퍼링)
8) 알람         : 알람트리거:지능형 분석,네트웍단절 
9) 오디오       : -
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T)/ IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
12) 해상도      : 최대 3008 x 3008 (30fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream 지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
13) 동시전송    : 멀티스트리밍(3개프로파일)/ 메모리슬롯(Micro sd/sdhc/sdxc) up to 256G
14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14
권장 브라우저: Google Chrome
지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit 
only),Apple Safari(Mac OS X only)
15) 동작환경    : -10°C ~ +40°C / Less than 90% RH
16) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3) / 6.4W, 최대 7.7W(PoE)
17) 외관        : 화이트/플라스틱 / Ø99 x 49 / 320g
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