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MODEL : AI 2MP IR Bullet 카메라(QNO-C6083R)

1. 개 요
QNO-C6083R는 AI 엔진기반 객체분류 가능 카메라입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8” 2M CMOS
2) 해상도       : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 
720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 렌즈         : 3.2~10.2mm(3.2x) 전동 가변 초점 렌즈/ F1.6(광각)~F3.1(협각), 
최소지근 거리 1.2m
4) 화각         : H: 102.0°(광각)~32.2°(협각)/V: 54.2°(광각)~18.3°(협각)/
D: 119.0°(광각)~36.7°(협각)
5) 지능형 분석 : 
분류 가능한 객체: 사람/차량
Attributes: 사람, 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
6) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,  
SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, 
DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast)
7) 동작 온습도  : -40°C~+55°C / 0~100% RH(condensing), Air vapor를 통한 습도 제어
8) 인증        : IP66, IK10
9) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE: 최대 8.9W, 표준 3.7W
10) 외관        : 화이트 / 알루미늄
11) 제품 사이즈 / 무게 :  ø93.4x245.8mm, 930g
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