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MODEL : 8M AI IR BULLET 카메라(QNO-C9083R)

1. 개 요
QNO-C9083R은 자체개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
AI 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 BULLET 카메라입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 8메가픽셀 CMOS
 2) 최저조도    : 컬러: 0.06Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE)
흑백: 0.006Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
 3) 렌즈        : 3.2~10.2mm(3.2x) 전동 가변 초점 렌즈 / 최대 구경비 F1.6(광각)~F3.1(협각) /화각 H: 104°(광각)~31°(협각),V: 55°(광각)~17°(협각),D: 124°(광각)~35°(협각)
 4) 보정        : 역광보정 BLC, WDR(120dB), 노이즈 제거(SSDR, SSNR)
 5) LDC(랜즈왜곡보정): 지원
 6) 지능형 분석 : 분류 가능한 객체: 사람/차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
Attributes: 사람, 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/ 
들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
 7) 알람        : 알람입출력(입력1개,출력1개), 알람트리거(지능형 분석, 네트워크 단절, 
알람 입력, MQTT 구독), * SPP-C7400 케이블 통한 I/O 연결 지원
 8) 야간 가시거리  : 30m
 9) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
10) 보안       : 
    - OS/펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
     - 사용자 인증 : Digest Authenticaton, 무차별 대입공격 방지
     - 네트워크 인증 : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
     - 암호통신 : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
     - 접근제어 : IP 기반 접근제어
     - 데이터 보호 : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
     - 감사(audit) : Access / System / Event 로그 기록관리
     - Device ID : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
     - Secure Storage : SD CARD 암호화
11) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE: 최대 12W, 표준 5.3W
12) 외관        : 화이트, 알루미늄, ø93.4x245.8mm, 930g
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