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MODEL : 2M 반달 고정 AI IR DOME 카메라(QNV-C6083R)

1. 개 요
QNV-C6083R은 전동가변 초점 랜즈 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이 향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석, 사이버 보안이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 AI IR DOME 카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 화소수       : 유효화소수 1920 x 1080
3) 최저조도     : 컬러 0.04 Lux, 흑백 0Lux(IR LED On)
4) 영상출력     : USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용,
HDMI: 1080p@30/25fps (60/50Hz)
* SPP-C1900 케이블 통한 HDMI 출력 지원
5) 렌즈         : 3.2~10.2mm(3.2x) 전동 가변 초점 렌즈, F1.6(광각)~F3.1(협각) 
(H: 102.0°(광각)~32.2°(협각), V: 54.2°(광각)~18.3°(협각),
D: 119.0°(광각)~36.7°(협각))
6) 야간가시거리 : 40m
7) 보정         : Day&Night, BLC, WDR, SSDR, SSNR, 화이트발란스, LDC, 영상회전
8) 영상  회전   : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90도, 270도)
9) 지능형 분석  : 분류 가능한 객체: 사람/차량
Attributes: 사람, 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원, AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/ 
침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
10) 알람        : 입력 1개, 출력 1개, SPP-C7400 케이블 통한 I/O 연결 지원
11) 알람 트리거 : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MJPEG
                  H.265/264 최대 30fps
13) WiseStream Ⅱ : 지원
14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (최대 5개 프로파일)
15) 오디오 입/출력 : 입력(선택가능(마이크/라인입력)),출력(라인출력)
                     * SPP-C7400 케이블 통한 오디오 지원
16) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, 
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 
(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP
(TCP, UDP Unicast)
17) 보안        : OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
암호통신 : HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
감사(audit) : Access/System/Event 로그 기록관리
Device ID : 기기인증서(Hanwha Private Root CA)
Secure Storage : SDcard partition encrypt
18) 동작환경    : -40℃ ~ +55℃/ Less than 100% 이하
19) 방진/방수   : IP66
20) 충격 대응   : IK10
21) 전원        : PoE: 최대 9.8W, 표준 4.0W
22) 외관        : 화이트/알루미늄, 외형 ø140x110.2mm, 850g


http://www.hanwha-security.com/
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