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MODEL : 5M H.265 IR 반달돔 네트워크 카메라 (QNV-C8011R)


1. 개 요
QNV-C8011R은 5M H.265 IR 얼굴마스킹용 네트워크 반달돔 카메라 입니다

2. 제 원 
1) 촬상 소자 :  5M 1/2.8" CMOS
2) 해상도 :  2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트 :  H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG : Max.30렌(@5MP Max.5렌)
4) 최저조도 : 컬러 0.03Lux(F1.6, 1/30sec), 0 Lux(IR LED on)"
5) 초점거리 :  4. 0mm 고정초점 
6) 화각 : H100°/ V73°/ D129°
7) 팬/틸트/Rotate :  0~350°/ 0°~70°/0° ~355°
8) 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/차량
Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트:디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 영상 분석은 사람/차량에 대해 동작
9) OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화
10) 사용자 인증 : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
11) 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
12) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, ,기동온도 -30°C 이상, 0~95% RH(Non-condensing)
13) 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X
14) 전원 : PoE(IEEE802.3at, Class3), 소비 전력:표준 4.9W, 최대 8.5W
15) 제품 사이즈 / 무게 : ø110x77mm / 0.522Kg
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