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MODEL : AI 5MP IR 반달돔 카메라 (QNV-C8011RMG)

1. 개 요
QNV-C8011RMG는 자체개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
AI엔진(NPU) 기반 개체 감지(사람, 차량), 지능형 영상 분석(가상선/영역, 출입 감지, 배회, 방향 감지)이 가능한 AI 5MP IR 반달돔 카메라 입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS
 2) 최저조도    : 컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec)
흑백: 0.005Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
 3) 렌즈        : 3mm 고정 초점 렌즈
                 최대 구경비 : F1.6
                 화각 : H: 100° / V: 73° / D: 129°
                 최소 지근거리 : 0.5m
 4) 팬/틸트/회전 : 0°~350° / 0°~70° / 0°~355°
 4) 보정        : 역광보정 BLC, WDR(120dB), 노이즈 제거(SSDR, SSNR)
 5) LDC(랜즈왜곡보정): 지원
 6) 지능형 분석  : 분류 가능한 객체: 사람/차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
Attributes: 사람, 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/ 
들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
 7) 알람        : 트리거(지능형 분석, 네트워크 단절) / 
이벤트(알람 트리거 발생시)
- 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP
- 알림: e-mail
- 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS
- Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송
 8) 야간 가시거리  : 20m
 9) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP,SRTP(TCP, UDP Unicast)
10) 보안
- OS / 펌웨어 보호  : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화 
- 사용자 인증       : Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
- 네트워크 인증     : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
- 암호통신          : HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
- 접근제어          : IP 기반 접근제어
- 데이터 보호       : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
- 감사(AUDIT)       : Access/System/Event 로그 기록관리
- Device ID          : 기기인증서(Hanwha Private Root CA)
- Secure Storage     : SDcard 암호화
- 보안 인증         : IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified 인증
11) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE: 최대 8.5W, 표준 4.9W
12) 외관        : 화이트, 알루미늄, ø110x77mm, 522g

http://www.hanwha-security.com/
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