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MODEL : 16채널 PoE네트워크 저장장치 (QRN-1630S)

1. 개 요
QRN-1630S는 최대 8MP 해상도 녹화 지원, HDMI/VGA 듀얼 복제 모니터 출력이 가능합니다.
또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을
적용하므로 최적의 대역폭 저감을 실현하는 4K UHD NVR 입니다. 

      - 최대 16채널, 8M 해상도 녹화 지원
      - 8M 해상도 출력 (HDMI) 출력 가능
      - QR코드 접속 서비스 지원
      - PoE 지원(4PoE), ARB 기능 지원

2. 제 원 
1) 디스플레이   : 입력해상도-최대 16채널 CIF~8MP / HDMI 출력
               분할화면, 순차화면, 라이브성능 최대 8MP(60fps)
2) 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대대역폭 128Mbps
               최대 녹화해상도 8MP, 재생대역폭 32Mbps(16채널동시재생)
               HDD Slot 2개 장착가능
               오디오 16채널(양방향/G.711,G.726,AAC지원)
3) [bookmark: _GoBack]네트워크     : 프로토콜-TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP
               (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS,
               SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) / 전송속도 128Mbps
               IPv4,v6 / Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari /SSM, Webviewer, Smart Viewer, 
Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS
4) 기능         : 카메라 설정 및 등록, 카메라 제어, ARB 지원, 
               스마트폰 지원(Iphone,Android), 시스템 제어(마우스, 리모콘, 웹)
5) 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH
               전원 100~240VAC/ MAX 200W / PoE Budget MAX 130W
6) 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 W370 x H44 x D320 mm(1U), 
7) 무게         :  2.87Kg
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