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MODEL : 4K UHD 4채널 네트워크 저장장치 (QRN-410)

1. 개 요
QRN-410은 4K UHD NVR로서 최대 8MP 해상도 녹화 지원이 가능하며,
4K 해상도 출력과 더불어 HDMI, 듀얼 모니터(복제) 출력이 가능합니다.
또한, 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 저감을 실현하는
4K UHD NVR 입니다.

     - 최대 4채널, 8M 해상도 녹화 지원
     - 4K 해상도 출력 (HDMI), 듀얼 모니터(복제) 출력 가능 / ARB 지원

2. 제 원 
1) 입력/해상도     : 최대 4채널 / CIF ~ 8MP (라이브 최대 8MP 60fps)

2) [bookmark: _GoBack]모니터출력      : 1 X HDMI / 1X VGA 듀얼 모니터(복제)

3) 분할화면        : 1/2V/3V/4/순차화면

4) 녹화            : 압축방식(H.265/264, MJPEG), 최대대역폭 50Mbps

 5) 이벤트 종류,동작 : 종류(알람입력, 영상손실, 디포커스, 비디오 분석, MD, 센서
                      동작(이메일,PTZ프리셋 이동, 알람출력, 부저음, 모니터 출력)

 6) 검색             : 재생 대역폭 (32Mbps - 4채널 동시 재생)

 7) 동시재생         : 최대 4채널(본체,원격) / 해상도 CIF ~ 8MP

 8) HDD             : HDD Slot 1개 (최대 6TB 장착 가능)

 9) 오디오           : G.711, G.726, AAC(16/48KHZ) / 지원

10) 프로토콜         : TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (SERVER,
                       CLIENT), PPPOE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPNP, HTTPS,
                       SNMP, ONVIF (PROFILE-S), SUNAPI(SERVER, CLIENT)

11) 웹브라우져       : 플러그인 프리웹뷰어 - 지원 웹브라우저 : Google Chrome 47, MS Edge 20
                       플러그인 웹뷰어 - 지원 브라우저 : MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple
                       Safari 9 ※ Mac OS X only

12) 기타             : ARB 지원, 스마트폰지원(아이폰,안드로이드), 시스템제어(마우스,리모콘,웹)
                      PTZ 제어/프리셋

13) 전원             : 12V/4A, 소비전력 MAX 39.4W / 온도 +0°C TO +40°C, 20% ~ 85% RH

14) 외관             : 색상/재질-검정/메탈, 외형W300 X H48 X D208.7 MM(1U), 무게 1.655Kg
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