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MODEL : 2M 헤드분리 비노출형 네트워크 카메라 (XNB-6001)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]XNB-6001은 헤드부분을 분리하여 설치 가능한 비노출형 카메라입니다. 설치가 어려운
좁은 공간이나 인테리어를 신경써야 할 장소에서 효율적인 활용이 가능합니다.
또한, 화각에 따라 렌즈를 변경하여 사용이 가능하며 Wisenet5 칩셋을 적용하여
선명한 모니터링을 구현하였습니다. 
     
· 헤드분리형으로 렌즈 변경하여 사용 가능(렌즈/케이블 별매)
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080)
· WiseStreamⅡ 영상 압축기술, WDR(120dB)
· LDC 렌즈왜곡보정, 픽셀카운터
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
B. 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps
C. 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용), USB(마이크로USB B타입, 1280×720, 설치용)
2) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(120dB)
B. D/N      : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백
C. 안개보정  : 지원
D. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개/먼지 감지, 가상선, 출/입, 음원분류
            나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴 감지, 디지털 오토트래킹
E. 알람      : 입력1 / 출력1
F. 오디오    : 입력(MIC / 라인), 2.5VDC(4mA), 2Kohm
           출력(라인), 최대 1Vrms
G. 왜곡보정  : 지원(LDC)
H. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 픽셀카운터
3) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 오디오통신 : 양방향
F. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
G. S/W연동  : ONVIF Profile S, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
H. Edge스토리지 : SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB), NAS, Local PC
I. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)
4) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC
C. 전원      : DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)
D. 소비전력  : 6.5W(PoE), 6W(DC 12V)
E. 크기/무게  : 131.1mm(W)Ⅹ28mm(H)Ⅹ86mm(D), 245g







5) 렌즈 부분(SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680)
A. 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
           총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)
B. 최저조도
i. SLA-T2480, SLA-T2480V : 컬러 0.045Lux (1/30Sec, F2.0)
ii. SLA-T4680             : 컬러 0.06Lux (1/30Sec, F2.5)
C. 초점거리
i. SLA-T2480, SLA-T2480V : 2.4mm
ii. SLA-T4680             : 4.6mm
D. 최대구경비
i. SLA-T2480, SLA-T2480V : F2.0.
ii. SLA-T4680             : F2.5
E. 화각
i. SLA-T2480, SLA-T2480V : H 138˚, V 73˚, D 165˚
ii. SLA-T4680             : H 73˚, V 39˚, D 85˚
F. 최소지근거리 : 0.3M
G. 마운트타입 : RJ12 커넥터
H. 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
I. 크기/무게
i. SLA-T2480             : 24mm(Ø)Ⅹ49.8mm(L), 318g
ii. SLA-T2480V            : 30mm(W)Ⅹ27.9mm(H) Ⅹ45mm(D), 328g
iii. SLA-T4680             : 24mm(Ø)Ⅹ42mm(L), 310g

 ※ 좌측 그림부터 SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680
   렌즈는 별매, 8M 케이블은 렌즈에 포함
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