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MODEL : 100.33cm(40형) LED 모니터(SMT-4033)


1. 개 요
SMT-4033은 영상신호를 수신하여 재현하는 CCTV용 LED 모니터로 2M Full-HD 해상도를
지원하고 AV(CVBS) 단자를 탑재한 모니터입니다. 

· 100.33cm(40형), 2M Full-HD(1920×1080) 해상도 지원
· 명암비 5,000:1, 응답속도 9.5ms, 밝기 350cd/㎡, 화면비율 16:9
· VGA, DVI, HDMI, AV(CVBS Through out) 지원
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2. 제 원 

1) 화 면
A. 크 기      : 100.33cm (40형)
B. 해상도     : 1920×1080
C. 밝 기      : 350cd/㎡
D. 명암비     : 5000:1
E. 화면비율   : 16 : 9
F. 응답속도   : 9.5ms
G. 패널수명   : 30,000시간
H. 필터       : 3D combfilter
2) 인터페이스
A. 영상단자   : VGA(D-sub, 15pin), DVI(DVI-D), HDMI, AV(CVBS through out)
B. 오디오     : 3.5mm 미니 phone 잭
C. 오디오출력 : Loop-through line level(PC만), 스피커 (2 X 2W)
D. 어플리케이션 : 리모컨
E. OSD       : VESA DPM 호환
3) 사용환경 및 일반
A. 전원       : AC 100 ~ 240V (50~60Hz)
B. 소비전력   : 56W
C. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 10 ~ 80% (비액화)
D. 인증       : KC
E. 크기       : 906.7mm(W)Ⅹ516.9mm(H)Ⅹ47.8mm(D)
F. VESA마운트 : 100mm Ⅹ 100mm
G. [bookmark: _GoBack]무게       : 8.9Kg
H. 액세서리   : 스탠드 별매(SBM-4040)
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