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MODEL : IP 오디오 모듈(SPA-D1000)

1. 개 요
SPA-D1000은 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 오디오 관리시스템용 오디오 모듈입니다..
2. 제 원 
1) 출력 레벨 : +6dBV ± 3dB
2)  응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz
3)  10W Class D 앰프 내장
4)  전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
5)  내장 메모리 : 1 GBytes
6)  지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
7)  TTS : 한국어
8)  기능 모니터링 : 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인
9)  보안   : 비밀번호 보호 : admin ,setup,- user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록
10)  동작 온/습도 : -20 ~ +50℃ (-4°F ~ +122°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
11)  외관  : 흰색, 123(넓이)*80(높이)*30.6(폭), 0.24Kg
12)  인증 : EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Safety : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No.2 62368-1
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