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MODEL : IP 혼 스피커 스피커(SPA-H200B)

1. 개 요
SPA-H200B는 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 혼 스피커 입니다..
2. 제 원 
1)  10W Class D 앰프 내장
2)  전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
3)  내장 메모리 : 1 GBytes
4)  최대 음압 레벨 : PoE : 121dB / PoE+ : 124dB
5)  주파수 범위(-10dB) : 650Hz~5.3kHz
6)  감도(1Watt) : 111dB
7)  지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
8)  TTS : 한국어
9)  오디오 모니터링 : 그래픽 레벨 미터에 의한 스피커 테스트 (테스트 기능 내장)
10)  보안   : 비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 
기록 
11) 동작 온/습도 : -40℃ ~ +55℃ (-40°F ~ +131°F) (Cold start : -35℃/ -31°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
12)  외관  : 검정, 241(W) x 155(H) x 307(D)mm, 3.7Kg
13)  인증 : EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003
Safety : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
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