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MODEL : 네트워크 IP 오디오 마이크(SPA-M1000)

1. 개 요
SPA-M1000은 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 오디오 관리시스템용 오디오 마이크입니다..
2. 제 원 
1)  출력 레벨 : +10dBV± 3dB
2)  응답 주파수 : 100Hz ~ 18kHz
3)  지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
4) 기능 모니터링 : 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인
5)  보안   : 비밀번호 보호 : admin ,setup,- user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록
6)  동작 온/습도 : -10 ~ +40℃ (-4°F ~ +122°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
7)  외관  : 검정&회색, 200(넓이) x 73(높이) x 206(폭)mm, 1.29Kg
8)  인증 :  EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Safety : KC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No.2 62368-1
9) 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), Max.10W, DC24V
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