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[bookmark: _Hlk172013432]MODEL : IP 오디오 모듈 (SPA-B1000)

1. 개 요
SPA-B1000은 최대 입력 레벨 L, R : +6dBV Max에 Poe 전원을 지원하는 IP 오디오 모듈 입니다.
2. 제 원 
1) 타입 : IP 오디오 브리지
2) 최대 입력 레벨 : L, R : +6dBV Max
3) 앰프 : 내장 10W Class D
4) 이더넷 : 10/100 Base-T
5) 내장 메모리 : 1 Gbytes
6) 외장 메모리(Micro SD) : SDHC 최대 32GB (SANDISK)
7) 입력 접점 : Dry contact 1채널
8) 출력 접점 : Dry contact (NO) 1채널
9) 동작 온도 : -20 ~ +50℃ (-4°F ~ +122°F)
10) 동작 습도 : 10~95% RH 상대습도 (비컨덴싱)
11) 무게 : 0.24 Kg
12) 크기 : 123(넓이)*80(높이)*30.6(폭)mm
13) 색상 : 흰색
10) 인증서 : EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003
Safety : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
11)   전원 PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 0), DC24V
12) 지원 오디오 포멧 : 파일 스트리밍 : WAV, MP3 (64 kbps~320 kbps 범위의 모노/스테리오)
주사율 범위 16 kHz, 최대 48 kHz
13)   보안 : 비밀번호 보호 : admin,setup,user,guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록
14) 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, HTTPS SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
15) API : SNUAPI
16)   이벤트 & 프리셋 : 가상 접점, Dry contact
17)   기능 모니터링 : 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인
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