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MODEL : 네트워크 IP 오디오 서버(SPA-S2000)

1. 개 요
SPA-S2000은 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 오디오 관리시스템용 오디오 서버입니다..
2. 제 원 
1)  System Expansion : 최대 512 speaker
2)  지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
3) 기능 모니터링 : 시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인
4) 네트워크 : 100/1000 Base-T 이더넷
5)  보안   : 비밀번호 보호 : admin ,setup,- user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록
6)  동작 온/습도 : -10 ~ +40℃ (+14°F ~ +104°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
7)  외관  : 검정, 482(넓이)×44(높이)×280(폭)mm, 3.02Kg
8)  인증 :  EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003
Safety : KC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
9) 전원 : AC 120-240V, 50/60Hz, 10W, DC 24V, 350mA
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