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MODEL : 네트워크 IP 벽부형 스피커 (SPA-W200W)

1. 개 요
SPA-W200W 는 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 벽부형 스피커 입니다..
2. 제 원 
1) 출력 레벨 : +6dBV ± 3dB
2)  응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz
3)  10W Class D 앰프 내장
4)  전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
5)  내장 메모리 : 1 GBytes
6)  최대 음압 레벨 : 99dB
7)  주파수 범위(-10dB) : 120Hz~20kHz
8)  감도(1Watt) : 91dB
9)  지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
10)  TTS : 한국어
11)  오디오 모니터링 : 그래픽 레벨 미터에 의한 스피커 테스트 (테스트 기능 내장)
12)  보안   : 비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 
기록 
13) 동작 온/습도 : -20 ~ +50℃ (-4°F ~ +122°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)
14)  외관  : 흰색, 170(넓이)*250(높이)*134(폭)mm, 2.5Kg
15)  인증 : EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003
Safety : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
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