MODEL : PTZ 콘트롤러 (SPC-2001)
  1. 개 요                  
SPC-2001은 PTZ를 제어하는 3축 핸들과 사용자가 원하는 기능을 설정할 수 있는 12개의 버튼으로

구성되어 있습니다. SPC-2001으로 감시 카메라를 정확하고 편리하게 제어할 수 있습니다.

USB 방식을 채택하여 PC 환경에서 편리하게 사용이 가능합니다. DirectX를 지원하는 컴퓨터의 USB

포드에 연결만 하면 별도의 설치 과정 없이 바로 사용에 가능합니다.

 SSM v2.13 이상과 호환됩니다.
  2. 제 원         
1) 축/버튼 : Hall-effect 3축 / 12개
2) 이동각 : X/Y-축 : ±28도, Z 축 : ±23.5도
3) 중심 : 스프링, 2방향
4) 최소/작동/최대 힘 : 0.109 [N·m] / 0.151 [N·m] / 0.169 [N·m]
5) 재질 : 하우징(ABS) / 핸들(폴리 카보네이트, SUM24L + Ni Plating) / 덥개(고무) / 

샤프트(SUM24L + Ni plating)
6) 인터페이스 : 4핀 USB 타입 A 단자
7) 소프트웨어 : Standard DirectX Drivers (DirectInput)
8) 공급전압/전류 : (DC 5 [V]), Vdd = 5 [V] (±0.5 [V]) USB단자 이용 / 50 [mA]
9) 동작환경 : 0℃ to +40℃ (20% ~ 85% RH)
10) 크 기 : 182 X 182 X 106 [mm], 405g
11) 선길이 : 2m
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