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MODEL : 모니터 네트워크 디코더 (SPD-1660R, SPD-260B)


1. 개 요
SPD-1660R는 비디오 월용 모니터 디코더로써 최대 16개의 모니터를 지원합니다.
(SPD-260B 보드 8개 장착시) 최대 4K UHD 해상도, 128채널의 네트워크 카메라를 등록
할 수 있고 모니터간 머징(Merging)을 지원하여 효과적인 모니터링이 가능합니다.
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 최대 16개 모니터 지원
· ONVIF 프로파일 S, RTP/RTSP 지원
· 최대 128채널 등록, 모니터간 머징 , 외부 모니터 입력 지원
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2. 제 원 (SPD-1660R)

1) H/W
A. 영상출력   : HDMI 16개 (8개 : 최대 4K UHD, 8개 : 최대 1080P)
            VGA 16개 (최대 1080P)
B. 포맷       : HDMI 1 (최대 3840*2160), HDMI2 (최대 1920*1080), VGA1/2 (최대 1920*1080)
C. 영상입력   : HDMI 1 (최대 1920*1080) 
D. 외부입력   : RS-485 1 (PJT대응용), USB 2.0 2 (PJT대응용), 오디오 출력 1, 알람 입력 16 / 출력 8
E. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20%~85%RH
F. 인증       : KC인증
G. 전원       : 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
H. 소비전력   : 최대 90W(SPD-260B 8개 장착시)
I. 크기/무게  : 487.8mm(W)Ⅹ187mm(H)Ⅹ363.4mm(D), 6.79Kg (SPD-260B 미장착)
2) S/W
A. 운영체제   : Embedded 리눅스
B. 압축방식   : H.265 / H.264 / MJPEG
C. 디스플레이 : 128CH 2M(1080P)@30fps, 32CH 4K UHD@30fps
D. 대역폭     : 512Mbps
E. 분할화면   : 1 / 4/ 5/ 6/ 9/ 13/ 16/ 2V/ 3V/ 2    * VGA는 HDMI와 동일 화면 출력
F. 레이아웃   : 모니터당 최대 20개(시퀀스 지원)
G. 오디오     : G.711 / G.726 / AAC
H. 모니터병합(Merge) : 1x2, 2x1, 2x2, 2x3, 3x2, 2x4, 2x5, 4x2, 3x3, 3x4, 4x3, 4x4, 3x5, 5x3, 5x2
I. 관리S/W   : SSM, Web-viewer
J. 시간설정   : NTP, 수동
K. 로그       : 최대 20,000개(시스템 로그)
L. 프로토콜   : SUNAPI 2.3 이상

3. 제 원 (SPD-260B)

1) H/W
A. 영상출력   : HDMI 2개 (1개 : 최대 4K UHD, 1개 : 최대 1080P)
            VGA 2개 (최대 1080P)
B. 포맷       : HDMI 1 (최대 3840*2160), HDMI2 (최대 1920*1080), VGA1/2 (최대 1920*1080)
C. 영상입력   : HDMI 1 (최대 1920*1080) 
D. 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20%~85%RH
E. 인증       : KC인증
F. 전원       : 12V / 5V / 3/3V
G. 소비전력   : 최대 9W
H. 크기/무게  : 173.6mm(W)Ⅹ40.4mm(H)Ⅹ158.9mm(D), 284g


2) S/W
A. 압축방식   : H.265 / H.264 / MJPEG
B. 디스플레이 : 16CH 2M(1080P)@30fps, 4CH 4K UHD@30fps
C. 디코딩     : 8MP@30fps,
D. 분할화면   : 1 / 4/ 5/ 6/ 9/ 13/ 16/ 2V/ 3V/ 2  *VGA는 HDMI와 동일화면 출력
E. 레이아웃   : 모니터당 최대 20개(시퀀스 지원)
F. 오디오     : G.711 / G.726 / AAC
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