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MODEL : 1채널 네트워크 비디오 엔코더 (SPE-110)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]SPE-110은 1CH 아날로그 영상을 엔코딩하여 네트워크로 전송하는 장비입니다. 
     
2. 제 원 

1) 영상입력 : 1CH BNC, CVBS, AHD, CVI, TVI
2) 영상출력 : -
3) 동작탐지 : OFF/ON(최대 4개 사각형 설정)
4) 프라이버시 기능 : 지원
5) 알람입출력 : -
6) 알람트리거 : 동작 탐지, 비디오 로스
7) 오디오 입출력 : -
8) 원격 제어: RS-485/422 1개
9) 비디오 압축 방식 : H.264, MJPEG
10) 동시전송 : 멀티 스티리밍(채널당 3개), 프로파일 10개 등록
11) 최대 동시 접속자 : 6명(유니케스트 모드)
12) 동작 환경 :  -10℃ ~ 50℃ / 20%~80%RH
13) 사용전원 : 12V DC, PoE, 3.6W(DC), 4W(PoE)
14) 외관 : White(Plastic), Silver(Metal), W43 x H29.2 x D94.15mm, 104g
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