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MODEL : 16채널 네트워크 비디오 엔코더 (SPE-1620)


1. 개 요
SPE-1620은 16CH 아날로그 영상을 엔코딩하여 네트워크로 전송하는 장비입니다. 
     
2. 제 원 

1) 영상입력 : 16CH BNC, CVBS, AHD/CVI/TVI (1MP & 2MP) 자동 인식
2) 영상출력 : 1 HDMI OUT(16멀티 화면, 1920 x 1080)
3) 동작탐지 : OFF/ON
4) 프라이버시 기능 : 지원
5) 알람입출력 : 입력 16/출력 4
6) 알람트리거 : 동작 탐지, 알람 입력, 비디오 로스, 탬퍼링, 네트워크 단절
7) 오디오 입출력 : 입력 4개(라인) / 출력 1개(라인)
8) 원격 제어: RS-485 1개(Half Duplex)
9) 비디오 압축 방식 : H.264, MJPEG
10) 동시전송 : 멀티 스티리밍(채널당 2개)
11) 최대 동시 접속자 : 최대 48 명(4 명/CH), 유니캐스트 모드
12) 동작 환경 :  -10℃ ~ 45℃ / 20%~80%RH
13) 사용전원 : 12V DC, Max. 16W(DC)
14) [bookmark: _GoBack]외관 : Black/Metal, W370 x H44 x D320mm, 2.32kg
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