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MODEL : 16채널 네트워크 비디오 엔코더 (SPE-1630)


1. 개 요
SPE-1630은 16CH 아날로그 영상을 엔코딩하여 네트워크로 전송하는 장비입니다. 
     
2. 제 원 

1) 영상입력 : 16CH BNC, 1.0 Vp-p / 75Ω composite NTSC
2) 입력 영상신호 : CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5MP), 자동 인식
3) 영상출력 : 1 HDMI OUT (16 멀티 화면, 1920x1080)
4) 동작탐지 : OFF/ON
5) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 4개, 사각형 프라이버시 영역 설정 가능)
6) 알람입출력 : 입력 16/출력 4
7) 알람트리거 : 동작 탐지, 알람 입력, 비디오 로스, 탬퍼링, 네트워크 단절
8) 오디오 입출력 : 입력 4개(라인) / 출력 1개(라인)
9) 원격 제어: RS-485 1개(Half Duplex)
10) 비디오 압축 방식 : H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High MJPEG
11) 동시전송 : 멀티 스트리밍 (채널당 최대 3개 프로파일)
12) 최대 동시 접속자 : rtp/rtsp : 최대 48명(4명/채널, 유니캐스트 모드), http : 최대 32명
13) 동작 환경 :  -10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH, (단 랙 설치시 0°C ~ +40°C)
14) 사용전원 : DC12V/5A, 최대 20W (12V, 1.67A)
15) 외관 : Black/Metal, (W) 370.0 × (H) 44.0 x (D) 320.0(돌출부 포함시 330.9)mm, 2.32kg
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