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MODEL : TNU-6321용 적외선 조명(IR 투광기) (SPI-50)

1. 개 요
SPI-50은 200m의 최대 감시거리를 지원하는 TNU-6321용 적외선 조명 IR 투광기 입니다.

• IR Power LED 지원
• 최대 감시거리 200m
• 카메라&조광기 간에 RS-485 9600bps 지원
• IP67 / EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC) 지원

2. 제 원 
1) LED 타입       : IR LED 9개
2) 최대 감시거리  : 200m
3) 광 각도 범위   : 고정 렌즈 25°
4) 파장대         : 850nm
5) 자동조절 기능  : 카메라 Day & Night 기능과 연동된 자동 IR On/Off 기능, Zoom 동작 시 
밝기 제어 가능
6) 카메라 & 조광기 통신 : RS-485 9600bps (Techwin Protocol)
7) illuminator 식별 : 어드레스 1번 고정
8) 동작온도       : -40°C ~ +60°C
9) 방진,방수 대응/규격 : IP67 / EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC)
10) 사용전원      : 24V AC (±10%) / 2A (2대)
11) 소비전력      : MAX. 24W (최대밝기 조건)
12) 색상/재질     : 알루미늄 + PC 커버
13) 외형치수      : 112 x 153.2 x 65.2mm
14) 무게          : 0.9 Kg
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