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MODEL : 16채널 PoE/PoE+ 스위치 (SPN-12161P)

1. 개 요
SPN-12162P는 POE 10/100/1000Mbps TP 16포트(PoE 8포트 30.8W, 16포트 15.4W,
최대 260W 지원)와 1000Mbps SFP 2슬롯을 가진 16채널 PoE 스위치입니다
2. 제 원 
1) 표준  
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : 10/100/1000Mbps TP 16포트, Auto-Negotiation, Auto MDI-X, TP/STP Cat. 3,4,5 Cable
EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
3) SFP 슬롯 : SFP 2슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원
4) LED 표시  : Power, FD, Link/Act, Speed, POE
5) 성능
PoE(Power over Ethernet) : Max. 260W, 8포트 : 30.8W, 16포트 : 15.4W
6) 동작환경
온도범위 : 동작온도 : 0°C ~ 40°C, 보관온도 : -10℃ ~ 70℃
습도범위 : 10 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
7) 입력전원 : 100~240VAC, 50/60Hz, 260W power
8) 크기 : 440mm(W) x 205mm(D) x 44mm(H)
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