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MODEL : 24채널 PoE/PoE+ 스위치 (SPN-14242P)

1. 개 요
SPN-14242P는 POE 10/100/1000Mbps TP 24포트(콤보 포트 : 23,24)와 SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24) 4 를 가진 24채널 PoE 스위치입니다
2. 제 원 
1) 표준  
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.1d Spanning tree protocol
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.3af Power Over Ethernet
IEEE 802.3z Gigabit SX/LX
IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
IEEE 802.3ab Gigabit 1000T
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.3at Power Over Etherent
2) 인터페이스 
RJ45 포트 : POE 10/100/1000Mbps TP 24포트, (콤보 포트 : 23,24), Auto-Negotiation, Auto MDI-X
SFP 슬롯  : SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24),1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto 
detection
LED 표시  : System : Power / ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use, SFP Link
3) 성능
    Back Plane : Switch Fabric 53Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes
    PoE(Power over Ethernet) : POE Power Budget : Max.380W, Number of PD@7W/24port, 
Number of PD@15.4W/24port, Number of PD@30.8W/12port
4) 동작환경
온도범위 : 동작온도 : 0°C ~ 60°C / 보관온도 : -20℃ ~ 80℃
습도범위 : 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
5) 입력전원 : 100~240VAC, 50/60Hz
6) 크기 : 440mm(W) x 300mm(D) x 44mm(H)
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