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MODEL : 83W를 지원하는 POE 인젝터(SPO-8315)

1. 개 요
SPO-8315은 SFP 포트를 포함하여 83W / 1.5A HPoE를 지원하는 POE 인젝터 입니다.

• 83W / 1.5A HPoE 인젝터
• SFP 포트 포함

2. 제 원 
1) 지원 표준      : IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, 
IEEE802.3af/at, PoE++ 기준 충족,
 RoHS 준수, WEEE 준수
2) 입력           : 100-240Vac 2.0A 50/60Hz
3) 출력           : 55Vdc 1500mA
4) 전원핀         4/5(+), 7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-)
5) 데이터 속도    : 10/100/1000BASE-T RJ45 인터페이스 1000BASE-X SFP 인터페이스
6) 안전규격       : cUL/UL, KC, RCM, NOM, BSMI, CE, SAA, PSB, SII, EAC, FCC, ST, CCC, Ukrain, BIS, 
PSE, CM, LOA, CB, UKCA
7) AC 낙뢰방지    : Line-Earth 1.2/50us (8/20us) : 6KV / Line-Line 1.2/50us (8/20us) : 4KV
8) POE 낙뢰방지   : Protected line : 1,2,3,4,5,6,7,8  
Common mode surge protection(10/700us) : 6KV
Differential mode surge protection(10/700us) : 6KV
9) 동작온/습도    : -40℃~+65℃ / 20~90%, non-condensation
10) 외관 케이스   : 메탈
11) 색상          : 블랙
12) 마운트 방식   : 벽면체결
13) IP 등급        : IP20
14) 외형치수      : 213.9 x 134 x 41mm
15) 무게          : 1.104kg
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