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MODEL : 무선 송수신기 (Wireless Video Bridge, SPW-110)


1. 개 요
SPW-110는 유/무선 네트워크 디바이스들을 무선으로 연결하여 주는 Bridge 역할의
제품입니다. 4대의 IP카메라를 Tx(송신기)에 연결하여 Rx(수신기)를 통해 NVR 또는 PC
에서 모니터링 할 수 있습니다. 또한, 4X4 MIMO, WPA2/AES-256 암호화 보안 알고리즘
탑재로 안정적이고 신뢰성 있는 전송이 가능한 송수신기입니다. 
     
· IEEE802.11ac Standard 적용, 1.7Gbps(Wave2) 대용량 송수신 가능
· Rx / Tx 선택 가능하며 중계기(리피터)로도 사용 가능
· 무지향성 빔 포밍/트래킹 기술로 1Km까지 전송 및 최적의 통신경로 채택
· 4X4 MU MIMO 지원으로 양방향 송/수신 및 속도향상
· 스마트 채널 선택 기능으로 주변 전파 간섭시 최적채널 호핑
· WPA2 / AES-256 강력한 암호화 보안 알고리즘 채택, IP66 방진/방수 인증
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2. 제 원 

1) 주파수 및 전송
A. 사용주파수 : 5GHz (5.150~5.250/5250~5350/5470~5650/5725~5825 GHz)
B. 와이파이   : IEEE 802.11ac
C. 변조방식   : OFDM
D. 대역폭     : 40MHz / 80MHz
E. 무선입출력 : 4 X 4 MIMO
F. 데이터전송률 : 1.7Gbps (PHY)
G. 채널회피   : Dynamic 스마트 채널 선택
H. 빔 포밍    : 지원
I. 채널수     : 4채널
J. 무선전송거리 : 최대 1Km (LoS)   * 주변 전파 장애나 사물의 간섭 등에 영향 받을 수 있음
K. 유효전송속도 : 최대 200Mbps    * 주변 전파 장애나 사물의 간섭 등에 영향 받을 수 있음
L. 무선 전송률 : 최대 300Mbps
M. 출력       : 최대 16dBm
N. 안테나     : 2dBi X 4개

2) 네트워크 및 보안
A. IP         : IPv4 (RJ-45 1개 지원)
B. 보안       : WPA2 / AES-256
C. 이더넷     : Gigabit Ethernet Port 10/100/1000 Base-T
D. 프로토콜   : TCP / UDP / DHCP(Rx에서 지원)
E. LED       : 전원 / 연결 / 품질 / 모드
F. 리셋       : 지원

3) 사용환경 및 외관
A. 전원/전류  : DC 12V / 1A
B. 소비전력   : 최대 7W
C. 동작온/습도 : -20℃ ~ 65℃ / 10% ~ 85%RH(비액화)    * 기동온도 -15℃ 이상
D. 인증       : KC 인증, IP66 방진방수 인증
E. IP         : 192.168.70.10 (Rx모드 기본, 웹서버 -> config 변경)
F. 크기/무게  : 150mm(W)Ⅹ90mm(H)Ⅹ30mm(D), 434g (안테나 미포함)
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