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MODEL : SSM Recording Server 72채널(SSM-RS20L)


1. 개 요
SSM-RS20L은 최대 72채널 실시간 녹화가 가능한 소프트웨어다. 영상을 저장하고 원격지에서 검색이 가능합니다. SSM을 통해 간편하게 설정이 가능하며 Failover 등
여러 기능 등이 향상되어 최적화된 영상 녹화를 할 수 있습니다. 
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 72채널 녹화, HA Server 이용한 Failover 지원
· S/W 라이선스 키 인증 방식
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2. 제 원 

1) 비디오
A. 지원포맷   : H/265 / H.264 / MJPEG
B. 지원장비   : 한화테크윈 네트워크 카메라, 엔코더
C. [bookmark: _GoBack]프로토콜   : 한화, ONVIF profile S
D. 지원해상도 : 장비 해상도 지원
E. 멀티프로파일 : Live 1, Live 2, Record, Event Record, Mobile
2) 오디오
A. 지원포맷   : G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM), AAC
3) 녹 화
A. 녹화채널   : 72채널
B. 녹화성능   : 400Mbps(SATA2 7200rpm HDD 4개 이상 사용해야함)
C. 데이터형식 : 비디오, 오디오, 카메라 VA 메타데이터, 썸네일 이미지
D. 녹화모드   : 매뉴얼, 연속 스케쥴, 이벤트 스케쥴, 이벤트 레코딩 프로파일
            ARB(Auto Recovery Backup(카메라 SD메모리)
E. Pre/Post이벤트 : Pre (1~18채널 60초, 19~36채널 30초, 37~72채널 15초, 73~128채널 10초)
                Post(1200초, D1 30fps 기준)
F. 로그       : 시스템, 사용자 접속, 백업, 저장 로그 및 이벤트 로그
            (모션, 알람, 비디오로스, 지능형, 오디오)
4) 검 색
A. 재생       : 100Mbps(16채널 동시재생, 다채널 동시간 재생)
B. 검색모드   : 시간 검색, 이벤트 검색, 타임라인 검색, Smart 검색, Bookmark 검색, Video Summary
5) 저 장
A. 최대녹화HDD : 23 HDDs
B. 지원HDD포맷 : SATA2 7200rpm, e-SATA, SAS, iSCSI
C. 기능       : 카메라별 HDD지정, 드라이브별 녹화공간 지정, 공간 부족 경고
6) 시스템
A. NIC 지원   : 디바이스/클라이언트 접속용 구분하여 NIC지정 및 사용 가능
B. S/W상태표시 : 디바이스 접속 여부, 매뉴얼 및 스케쥴 레코딩 여부
C. 카메라제어 : 홈포지션, 심플포커스, WDR, 오토트래킹, P-Iris, DIS, SD메모리카드 상태
            D/N모드, 디포그
D. 데이터보안 : 로그인 패킷 암호화
E. Failover    : HA 서버, Client
F. 설정값     : 설정값 초기화, 가져오기/내보내기 기능
G. 기능       : OS 구동시 서비스 자동시작/녹화
H. 시간동기화 : NTP 클라이언트
7) 프로그램
A. Configuration매니저 : 녹화/스토리지 설정, 사용자 관리, 이벤트 액션, 스케쥴 백업, 시스템 설정
B. Console    : 재생 및 백업 기능 

3. 시스템 요구사항 
1) 권장사양
A. CPU       : Intel Core i7-4770@3.40GHz 이상
B. RAM      : 16GB 이상
C. 디스크    : SSD(OS용), SATA2 7200rpm 64MB 엔터프라이즈 4개 이상(저장용)
D. OS        : Windows Server 2008 R2 64bit, Windows Server 2012 R2 64bit
* Windows7, 8, 8.1
* RAID : RAID5, 8베이, HW RAID 컨트롤러(AF지원)
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