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MODEL : 2M UTP 아날로그 카메라 (SUB-6005)

1. 개 요
SUB-6005은 2메가 풀HD급 영상을 UTP 케이블 라인 하나로 간편하게 전원과 데이터를 전송 가능하여 설치 편의성 향상, 시공비 절감 등 유지보수에 용이합니다. 또한 정교한 이미지 분석 기술을 바탕으로 뛰어난 최저조도 성능을 실현하며  수직해상도 1080p를 지원하는 고해상도 UTP BOX 카메라입니다.
- 최대해상도 1920X1080 풀HD급 영상 UTP 케이블 전송 (최대 600m 원거리 전송)
- 2메가 픽셀 CMOS 채용
- 안개보정(Defog) 기능, RS-485 원격 제어
- 화이트 발란스(Auto/Manual) 기능, DWDR(디지털 광역 역광 보정) 기능
- 저조도 노이즈 제거 (SSNRⅣ) 기능, OSD(한국어)
2. 제 원 
1) 촬상소자          : 1/2.8” 2Mega CMOS
2) 해상도            : 1920 x 1080 (1080p) / 최저조도 Color: 0.04Lux (F1.2, 1/30sec) BW: 0.004Lux(F1.2)
3) 영상출력          : RJ-45
4) 렌즈/마운트 타입  : 렌즈 별매 / C,CS 마운트
5) Day & Night       : Auto (ICR) / Color / B/W
6) 역광보정          : Off / BLC / HLC / DWDR
7) 노이즈 제거       : SSNRⅣ (Off / On)
8) Defog             : Off / Auto / Manual
9) 움직임감지         : Off / On (최대 4개 영역)
10) 프라이버시 기능   : Off / On (최대 8개 직사각형 영역 설정 가능)
11) Gain Control      : Off /낮음 / 중간 / 높음 / 아주 높음
12) 화이트발란스      :ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
13) Reverse           : 상하반전 / 좌우반전 / 상하좌우반전
14) Profile           : Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User
15) 원격제어          : RS-485 제어
16) 프로토콜          : RS-485(Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywel), 
영상전송거리 600m(UTP케이블전송)
18) 동작온습도        : -10℃ ~ 55℃ / 90% RH 이하
[bookmark: _GoBack]19) 전원 및 소비전력  : 12V DC (EXT, ±10%) / 48V DC (Junction box) 최대 5.8W
20) 색상 / 재질       : 검정, 아이보리 / 알루미늄, 플라스틱
21) 크기 및 무게      : 68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm, 165g
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