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MODEL : 2M UTP 아날로그 IR 돔 카메라 (SUD-6085R)
1. 개 요
SUD-6085R은 2메가 풀HD급 영상을 UTP 케이블 라인 하나로 간편하게 전원과
데이터를 전송 가능하여 설치 편의성 향상, 시공비 절감 등 유지보수에 용이합니다.
또한 정교한 이미지 분석 기술을 바탕으로 뛰어난 최저조도 성능을 실현하며
수직해상도 1080p 지원하는 고해상도 UTP DOME 카메라입니다.
  
2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8” 2Mega Progressive CMOS 
2) 해상도           : 1920 x 1080 (1080p) / 최저조도 0Lux (IR LED on)
3) 영상출력         : RJ-45, CVBS (OSD 한글)
4) 렌즈/마운트 타입 : 3.2~10mm(3.1x) 가변 초점 렌즈(포커스제어 : Manual) / Board-in
5) 화각             : H : 110.2˚(광각) ~ 32˚(망원),V : 55.4˚(광각) ~ 18˚(망원),D : 128.4˚(광각) ~ 36.6˚(망원)˚
6) 팬/틸트/회전     : 팬 0˚ ~ 350˚ / 틸트 0˚ ~ 67˚ / 회전 0˚ ~ 355˚
7) Day & Night      : Auto (ICR) / Color / B/W
8) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(DWDR)
9) 노이즈 제거      : SSNRⅣ (Off / On), Defog (Off / On / Manual)
10) 움직임감지       : Off / On (최대 4개 영역)
11) 프라이버시 기능  : Off / On (최대 4개 사각형 영역 설정 가능)
12) Gain Control     : Off / Low / Middle / High / Very High
13) 화이트발란스     : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC(1,800K° ~ 10,500K°)
14) Reverse          : Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
15) Profile          : Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User
16) 프로토콜         : RS-485 원격 제어 (Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch,
 Honeywell)
17) 야간 가시거리    : 20m
18) 영상 전송거리    : 600m (UTP 케이블)
19) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90% RH 이하
20) 전원 및 소비전력 : 12V DC (EXT, ±10%), 48V DC (Junction box) / 최대 4.2W
21) 색상 / 재질      : Ivory/ Plastic
[bookmark: _GoBack]22) 크기 및 무게     : Ø119 x 98.5mm / 311g
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