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MODEL : 2메가픽셀 UTP  IR 뷸렛 카메라 (SUO-6085R)
[bookmark: _GoBack]
1. 개 요
SUO-6085R은 2메가 픽셀의 FHD급 영상을 구현하는 아날로그 IR 뷸렛 카메라입니다.

2. 제 원 
  - 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (유효화소 1945X1097)
  - 해상도           : 1920 X 1080 (30fps) / 영상출력 BNC / SN비 52dB
  - 최저조도         : 컬러 0.11Lux(F1.6) / B.W 0Lux(F1.6)
  - 초점거리         : 3.2~10mm 가변초점 렌즈 / 구경비 F1.6
  - 화각             : H : 110.2~32°, V : 55.4~18°, D : 128.4~36.6°
  - 팬/틸트/회전     : 해당 없음
  - 보정             : Day&Night, BLC, DWDR, Defog, 화이트발란스
  - 동작탐지         : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 8개 사각형 영역 설정가능
- 프로토콜         : RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, 
Vicon, AD, GE 
  - 영상전송거리     : 600m(UTP 케이블)
  - 동작온습도       : -30°C ~ +55°C 90% RH 이하
  - 전원             : 12V DC (±10%) / 최대 6W
  - 외관             : 색/재질- 다크그레이 / 알루미늄, 치수- Ø78 x 260mm, 무게- 892g
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※ 본 사양서는 임의 수정 가능합니다.
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