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MODEL : UTP 1채널 송신기 (THUP-100RX)

1. 개 요
THUP-100RX는 “HD UTP 전송시스템”의 Full HD 수신기로서 Full HD 영상 / 전원 / DATA를 모두 UTP 케이블 CAT.5 4Pair 한 라인에 수신함은 물론 카메라로의 전원공급이 가능한 전원공급기 일체형 HD UTP 1채널 수신기입니다. 또한, Full HD 영상 / DATA / 전원 케이블을
별도로 시공할 필요가 없어 배관 / 배선 시공에 편의를 제공하며, 자기진단 기능이 내장되어 있어 유지관리에 매우 편리합니다.

2. 제품 특징 
• HD UTP 전송
• UTP Cable 영상송신거리 최대 700m
• Full HD 수신 가능
• 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용
• 영상, 전원 상태표시 LED (자기진단 기능)
• 카메라측 전원공급 거리 : 12V - 70m / 24V - 300m / 48V - 500m
• 설치 편리한 초소형 설계

3. 제 원
	분류
	THUP-100RX

	영상입력 신호
	HD UTP

	영상출력 신호
	Analog HD

	소비전류
	12V DC, 40mA / 48V DC, 20mA (Idle Mode)

	전원
	입력
	12 ~ 48V DC

	
	출력 
	Loop Through Out (RJ-45 출력)

	전송방식
	HD UTP

	접속포트
	RJ-45

	영상전송거리
	Full HD - 최대 700m

	전원전송거리
	12V - 70m / 24V - 300m / 48V - 500m 이상

	자기진단 신호 전송거리
	1 km 이상

	자기진단 기능
	영상 / 전원 자기진단 LED 내장

	특징
	• UTP 케이블로 영상, 전원, 자기진단신호 동시 송/수신

	
	• Full HD (1080p)

	
	• 유지 보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용

	동작 온도
	-10°C ~ +50°C

	동작 습도
	30% ~ 90% RH

	재질
	Aluminum

	색상
	Silver

	외형치스
	(WxHxD) 81.5 x 26.8 x 89.5mm

	무게
	150g
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