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MODEL : AHD UTP 16채널 수신기(THUP-1600RX)

1. 개 요
THUP-1600RX은 UTP케이블을 사용하여 Full HD 수신기로 Full HD 영상을 UTP 케이블로 수신합니다.  

2. 제품 특징 
1) HD UTP 캐이블 영상 수신 거리 최대 700m
2) 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 사용
3) 거리에 따른 이득 값 조절 스위치(기본/가변)

3. 제 원
1) 영상입력 : HD UTP, RJ-45(4포트, 포트당 4채널) 
2) 영상출력 : 아나로그 HD(BNC 16채널)
3) 전원  : AC 220V 50/60Hz (소비전력 : 최대 12W) 
4) 전송거리 : Full HD 최대 700m
5) 재질 : Steel
6) 동작온도 : -10℃ ~ 50℃
7) 크    기 : 430(W) x 88(H) x 39.6(D)mm
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