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MODEL : UTP 1채널 송신기 (THUP-F100TX)

1. 개 요
THUP-F100TX는 “HD UTP 전송시스템”의 Full HD급 송신기로서 UTP 케이블을 사용하여 노이즈 없는 영상신호를 Full HD 화질로 장거리 송신할 수 있으며 안정성이 뛰어난 UTP 송신기입니다.

2. 제품 특징 
• HD UTP 전송
• UTP Cable 영상송신거리 최대 700m
• Full HD 전송 가능
• 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용
• 영상, 전원 상태표시 LED (자기진단 기능)
• 거리에 따른 영상조절 스위치
• 설치 편리한 초소형 설계
• 고정형 카메라 사용

3. 제 원
	분류
	THUP-F100TX

	영상입력 신호
	Analog HD

	영상출력 신호
	HD UTP

	소비전류
	12V DC, 40mA / 48V DC, 20mA (Idle Mode)

	전원
	입력
	12V ~ 48V DC (Adaptor) or 48V DC

	
	출력 
	12V DC, 500mA (최대 8W / DC Type)

	전송방식
	HD UTP

	접속포트
	RJ-45

	영상전송거리
	Full HD - 최대 700m

	자기진단 신호 전송거리
	1 km 이상

	자기진단 기능
	영상 / 전원 자기진단 LED 내장

	DATA
	영상 자기진단 신호

	영상거리조절
	Default / Low / Middle / High

	특징
	• UTP 케이블로 영상, 전원, 자기진단신호 동시 송/수신

	
	• Full HD 전송 가능

	
	• 유지 보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용

	동작 온도
	-10°C ~ +50°C

	동작 습도
	30% ~ 90% RH

	재질
	Aluminum

	색상
	Silver

	외형치스
	(WxHxD) 81.5 x 26.8 x 89.5mm

	무게
	150g
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