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MODEL : 2M 네트워크 비상벨(TID-600R)

1. 개 요
[bookmark: _GoBack]TID-600R은 고정 초점 카메라를 장착한 비상벨로 영상처리는 자체 개발 칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이 향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석, 사이버 보안이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 IR 비상벨 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS
2) 화소수       : 유효화소수 1920 x 1080
3) 최저조도     : 컬러 0.018 Lux, 흑백 0Lux(IR LED On)
4) 영상출력     : CVBS: 1.0Vp-p/75Ω Composite, 720x480(N) 설치용
5) 렌즈         : 초점거리 1.6mm, F1.6 H:180° V:114° D:180°, 최소지근거리 0.3m, IR 5m
6) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR V, 화이트발란스
7) 지능형 분석  : 방향 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 충격 감지
8) 알       람  : 입력 2개 / 출력 1개, 릴레이 출력 1개 (12VDC 2A 아답터 사용시, 최대 550mA ), 템퍼링 스위치, 비접촉식 통화
9) 알람 트리거 : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
10) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MJPEG, WiseStream Ⅱ
11) 동시전송    : 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일)
12) 오디오      : G.711 u-law / G.726 선택가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz, Opus 8/16KHz
13) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SRTP, SIP 2.0(RFC 3261 and companion RFCs)
14) 보안        : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
15) 동작환경    : -30℃ ~ +55℃/ Less than 90% 이하
16) 규     격   : IP65, IK08, NEMA4X
17) 전     원   : PoE(Max 12.95W), DC12V(Max 17.6W)
18) 외     관   : 다크그레이/알루미늄, 외형 49(W) x 165(H) x 48(D)mm, 무게 490g
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