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MODEL : 8K 네트워크 박스 카메라 (TNB-9000)

[bookmark: _GoBack]1. 개 요
TNB-9000은 박스 타입으로 8K 고화질로 깨끗하고 선명한 화질을 제공합니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자         : 43.3mm Full-frame CMOS/ 유효화소 7680(H) x 4320(V)
                  해상도 7680 x 4320(최대 15fps)
2) 렌즈/제어        : Canon EF 마운트 랜즈, 심플포커스
3) 화각             : 수평화각: 8K 최대 62.1°
4) 최저조도         : [Color] : 0.015Lux (F1.4 1/30Sec)
5) 보정기능         : Day&night / 역광보정(BLC, DWDR) / 노이즈제거 SSNR V 
                     화이트발란스, 게인컨트롤
6) 지능형 분석      : 
- 객체 분류 타입 : 사람/얼굴/차량/번호판, 객체별 Bestshot
- AI기반 분석 이벤트 : 객체 감지, 방향 감지, 출입 감지, 배회, 가상선
- 분석 이벤트 : 디포커스, 움직임, 발생/소멸 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류
7) 네트워크         : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T) / H.265,H.264,MJPEG 압축방식
8) 스마트 코덱      : WiseStreamⅡ지원
9) 오디오          : G.711 / G.726 
10) 멀티 스트리밍   : 최대 3개
11) 프로토콜        : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
12) 전송방식        : 유니캐스트(10명) / 멀티캐스트
13) 응용인터페이스  : Onvif Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet Open platform
14) 동작환경        : 0°C ~ +55°C / 90% RH 이하
15) 전원환경        : HPoE (IEEE802.3bt Type 3, class5), 12V DC/최대30W (PoE)
16) 외관            : 블랙/알루미늄, 외형 120x118.1x179mm, 무게 2.1Kg
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