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MODEL : 5M H.265 차량 번호식별 자립형 카메라(TNC-8090R)

1. 개 요
TNC-8090RH는 자체개발칩을 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며,
WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 초고화질 자립형 차량번호식별   카메라입니다.


2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/1.8" 6메가픽셀 CMOS / 유효화소 2616X1976
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG / WiseStream 지원
3) 해상도           : 최대 해상도 2560x1920 (최대 30fps) / SN비 50dB
4) 최저조도         : Color 0.07Lux(F1.2, 1/30sec), B/W 0.007Lux(F1.2, 1/30sec)
5) Day & Night      : AUTO(ICR)/ COLOR / B/W / External / 스케쥴
6) [bookmark: _GoBack]렌즈/마운트 타입 : DC(auto) iris / P-iris, C/CS마운트, 6~22mm 
7) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB), 노이즈제거 지원(SSNR,SSDR)
8) Defog            : Auto / Manual / Off
9) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
10) 오디오           : G.711 / G.726 (양방향)
11) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸 등
12) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus. Onvif Sunapi지원
13) 동작온습도       : -20℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
14) 전원 및 소비전력 : IR LED : 12V DC/5A 카메라 : 12V DC/1.8A, PoE (IEEE802.3af)
                   39W
15)  조명사양        : IR LED, 45도, 5M이내
16)  외관            : 색상,재질/Ivory, 오랜지, 알루미늄 PC, IP65
17)  외형치수        : 325x267x1170mm/무게 16.6Kg
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