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MODEL : 1/2.3형 12M 고해상도 주차유도 카메라 (TNF-9010)

1. 개 요
TNF-9010은 12M CMOS 채용하여 360도 어안렌즈로 주차장 감시가 가능하며
AI LED 주차 유도 기능이 탑재되어 서버가 필요없이 주차장 감시와 주차유도 기능을
동시에 제공합니다.
다양한 LED 색상과 DISPLAY와 2개구역으로 분리 점등 기능과 S/W없이 카메라에서 영상 왜곡보정, 스마트한 지능형 분석, 다양한 모니터링 모드 제공하는 카메라 입니다.
2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/2.3형 12M CMOS/ 유효화소 3008 x 3008
2) 최저조도     : 컬러 0.39Lux(F2.2, 1/30sec)
3) 렌즈         : 초점 1.08mm / F2.2 
                  화각 H-187°/ V-187°/ D-187° 최소지근 0.5m
4) 주차 AI LED  : Parking AI LED Light 지원(단독 운영)
                 Plugin type design with Two LED 점등
                 최대 16대의 차량 유무 인식 가능
                 LED 색상 선택 가능: 장애인주차구역, 전기차충전구역등
5) 프라이버시   : 6ea, 사각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록
6) 동작탐지     : 4개 다각형 영역설정/지능형(디포커스, 움직임, 템퍼링)
7) 알람         : 알람트리거  
8) 오디오       : Audio support (MIC, Line-in/out)
9) 네트워크     : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T)/ IPV4,IPV6 / 전송방식(유니/멀티)
10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
                  SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
                  ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
11) 해상도      : 최대 3008 x 3008 (30fps) 지원, 비디오압축(H.265/264,MJPEG)
                  Wisestream Ⅱ지원 / 스마트압축(수동모드 5개 영역)
12) 동시전송    : 멀티스트리밍(3개프로파일)/ 메모리슬롯(Micro sd/sdhc/sdxc) up to 256G
13) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAPI, Wisenet Open Platform / 한국어 지원
                  웹뷰어-지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14
권장 브라우저: Google Chrome
지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit 
only),Apple Safari(Mac OS X only)
[bookmark: _GoBack]14) 동작환경    : -10°C ~ +50°C / Less than 90% RH
15) 전원        : PoE(IEEE802.3af, Class3) / DC12V
16) 외관        : 화이트/플라스틱 / Φ158x80.5mm, 1,280g
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