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MODEL : 발열감지 열화상 카메라 (TNM-3620TDY)

1. 개 요
[bookmark: _GoBack]TNM-3620TDY는 최신 Wisenet Chipset 탑재한 발열감지 열화상 카메라 입니다. 

2. 제 원 
1) 촬상 소자 :  열화상 비냉각식 마이크로 볼로미터(320 x240), 실화상 1/2.8 2M CMOS
2) 유효화소수 : 열화상 1280 x 960, 실화상 1920 x 1080
3) 랜즈: 열화상 4.7mm(H: 50.0˚, V: 36.4˚, D: 65.3˚) F1.0, 
실화상 4mm(H: 87.6, V: 46.4°, D: 104.5°) F1.6
4) 최저조도 컬러 : 실화상 0.05Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0.005Lux(F1.6,1/30초)
5) 최대프레임 : 30fps
6) NETD :  < 60Mk(열화상)
7) 영상출력 : CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용
USB : Micro USB Type B, 1280x720 설치용
8) 프라이버시 : 32개, 8점의 다각형 지원, 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록, 모자이크
9) 지능형분석: 발열 감지 모드 : 온도 감지, 블랙바디 오류
일반 모드 : 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 온도 감지
10) 알람 이벤트 : FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail을 통한 알림, 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 외부 알람 출력, 핸드오버 (일반 모드), 음원 재생, 비프 알람 (발열 감지 모드)
11) 온도 감지 범위 : 발열 감지 모드: 30~45°C, 일반 모드 : -20~+130°C
12) 온도 정확도 : 발열 감지 모드 : ±0.5°C(블랙바디 사용시 ±0.3°C)
일반 모드 : ±5˚C(≤100˚C), ±20%(>100˚C)
13) 보안 : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP),기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
14) 동작 온습도: 발열 감지 모드 : +10°C~+35°C / 95% RH 이하, 일반 모드: -10°C~+55°C / 95% RH 이하
15) 전원 :  PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC
16) 소비전력 : PoE+: Max. 17.0W, typical 12.5W, 12VDC: Max. 14.5W, typical 11.0W
17) 색상/재질 : 화이트/알루미늄
18) 사이즈/무게 : 135(W)x75(H)x188.5(D)mm, 1.7kg
http://www.hanwha-security.com/
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