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MODEL : 조기 화재 감지 Bi-spectrum 열화상 카메라 (TNM-C2722TDR)

1. 개 요
TNM-C2722TDR은 QQVGA 열화상 & 3MP 실화상 센서를 내장한 조기 화재 감지 Bi-spectrum 열화상 카메라 입니다.

• Bi-spectrum 멀티채널: QQVGA 열화상 & 3MP 실화상 센서
• 프레임레이트 : 실화상 최대 30fps, 열화상 최대 8fps
• 화각 : 열화상 수평 57°, 수직 44° & 실화상 수평 69°, 수직 50.8°
• 조기 화재 감지 (AI 영상 분석 및 온도감지 기반)
• 온도감지 (-10°C~450°C, 2개의 사각형 지원, 스팟 온도 체크), 온도 차이 감지
• 조기 화재 감지 및 온도 감지 거리 : 15m
• IP67, IK09(전면 렌즈 제외)
• PoE: 최대 10.8W, 표준 6.2W

2. 제 원    
	영상

	촬상 소자 
	비냉각식 마이크로 볼로미터 (스펙트럼 범위: 8~14㎛, 원본해상도: 160x120) 
	1/2.8" CMOS (3MP)

	해상도
	640x480, 320x240
	2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720,

	
	
	800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480,

	
	
	640x360, 320x240

	최대 프레임레이트
	H.265/H.264: 최대 8fps
	H.265/H.264: 최대 30fps/25fps

	　
	MJPEG: 최대 5fps
	MJPEG: 최대 5fps

	NETD 
	＜50mK
	　

	픽셀 사이즈 
	12㎛
	　

	최저조도 
	　
	컬러: 0.07Lux(F1.65, 1/30sec)

	
	
	흑백: 0.07Lux(F1.65, 1/30sec)

	렌즈

	초점거리 
	1.9mm 고정 초점 렌즈 
	4.46mm 고정 초점 렌즈

	최대 구경비
	F1.1 
	F1.65

	화각 
	H: 57° / V: 44° / D: 71° 
	H: 69° / V: 50.8° / D: 88.9°

	최소 지근 거리 
	0.3m 
	1.9m

	포커스 제어 
	고정 초점 
	고정 초점

	팬 / 틸트 / 회전

	팬 / 틸트 / 회전 범위 
	0°~360° / 0°~70° / 0°~360°
	　

	카메라 기능

	카메라 타이틀 
	최대 85자
	　

	Day & Night 
	　
	자동(전자식)

	역광보정 
	　
	BLC, WDR, SSDR

	Wide Dynamic Range 
	　
	WDR

	노이즈 제거 
	　
	SSNR V

	영상 흔들림 보정 
	　
	지원

	움직임감지 
	8개, 8점의 다각형 지원
	　

	프라이버시 기능 
	6개, 직사각형 지원
	　

	
	- 색상: 회색/검정/흰색
	　

	Gain Control 
	　
	낮음 / 중간 / 높음

	화이트발란스 
	　
	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외

	LDC (렌즈왜곡보정) 
	　
	지원

	전자셔터 
	　
	최소 / 최대 / 플리커 방지(1/5~1/20,000초)

	영상회전
	상하반전, 좌우반전
	　

	지능형 분석
	온도 감지, 온도 차이 감지
	AI엔진 기반 분석 이벤트

	
	　
	- 조기 화재 감지

	
	분석 이벤트
	분석 이벤트

	
	- 움직임 감지
	- 템퍼링, 오디오 감지, 움직임 감지

	알람 입출력 
	입력 1개 / 출력 1개
	　

	알람 트리거 
	지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, MQTT 구독
	　

	알람 이벤트
	알람 트리거 발생시
	　

	
	- 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP
	　

	
	- 알림: e-mail
	　

	
	- 녹화: SD/SDHC/SDXC 또는 NAS
	　

	
	- 알람 출력
	　

	
	- Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송

	
	- 음원 재생
	　

	
	- MQTT: 발행
	　

	
	- Light alarm
	　

	오디오 입력 
	선택가능(마이크/라인 입력)
	　

	오디오 출력 
	라인 출력
	　

	칼라 팔레트 
	Whitehot, Sepia, Red, Custom
	　

	온도감지

	온도 감지 범위 
	Narrow: -10°C~140°C
	　

	
	Wide: -10°C~450°C
	　

	온도 정확도 
	Narrow: ±5°C 또는 5% 이하
	　

	
	Wide: ±10°C 또는 10% 이하
	　

	온도 감지 
	전체 FoV 내, 2개의 사각형 ROI 설정지원
	　

	추가기능 
	스팟 온도 체크
	　

	네트워크

	이더넷 
	Metal shielded RJ45 (10/100BASE-T)
	　

	비디오 압축 
	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
	　

	오디오 압축
	G.711 u-law / G.726 선택가능
	　

	
	G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
	　

	
	G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
	　

	
	AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
	　

	스마트압축 
	WiseStreamⅡ 
	수동(5개 영역), WiseStreamⅡ

	화질 제어 
	H.264/H.265: 비트레이트 레벨 제어
	　

	　
	MJPEG: 비트레이트 레벨 제어
	　

	비트레이트 제어 
	H.264/H.265: CBR 또는 VBR
	　

	　
	MJPEG: VBR
	　

	스트리밍 
	유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트
	　

	　
	멀티 스트리밍(최대 3개 프로파일)
	　

	프로토콜
	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,

	　
	SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP

	　
	(TCP, UDP Unicast), MQTT

	응용 인터페이스
	ONVIF Profile S/T
	　

	　
	SUNAPI(HTTP API)
	　

	　
	Hanwha Vision Open Platform
	　

	보안
	　
	　

	OS / 펌웨어 보호 
	펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
	　

	사용자 인증 
	Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지
	　

	네트워크 인증 
	802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)

	암호통신 
	HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure)
	　

	접근제어 
	IP 기반 접근제어
	　

	데이터 보호 
	인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
	　

	감사(audit) 
	Access/System/Event 로그 기록관리
	　

	Device ID 
	기기인증서(Hanwha Private Root CA)
	　

	Secure Storage 
	SDcard 암호화
	　

	일반

	웹페이지 언어 
	한국어
	　

	Edge Storage 
	Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 최대 512GB
	　

	메모리 
	2GB RAM, 512MB Flash
	　

	동작 환경 및 전원

	동작 온도 / 습도 
	-30°C~+55°C / 0~95% RH(non-condensing)
	　

	
	* 기동온도 -10°C
	　

	보관 온도 / 습도 
	-40°C~+60°C / 0~95% RH
	　

	규격 인증 
	IP67, IK09(전면 렌즈 제외)
	　

	전원 
	PoE(IEEE802.3af, Class3)
	　

	소비 전력 
	PoE: 최대 10.8W, 표준 6.2W
	　

	외관

	색상 / 재질 
	화이트 / 알루미늄
	　

	RAL 코드 
	RAL9003
	　

	제품 사이즈 / 무게 
	Ø110x97mm, 650g
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