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MODEL : AI Bi-spectrum 열화상 카메라 (TNM-C3620TDR)

1. 개 요
TNM-C3620TDR 는 AI 엔진기반 Bi-spectrum 열화상 카메라 입니다.
2. 제 원
열화상 카메라 부문
1) 촬상소자     : 비냉각식 마이크로 볼로미터 (320x240)
2) 해상도       : 1280x960, 640x480, 320x240(Original)
3) 렌즈         : 4.7mm 고정 초점 렌즈 / F1.0, 최소지근 거리 1m
4) 화각         : H: 50.0˚, V: 36.4˚, D: 65.3˚(iFoV: 2.553 mRad )
실상 카메라 부문
1) 촬상소자     : 1/2.8” 2M CMOS
2) 해상도       : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,1024x768, 800x600, 800x448,  
720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
3) 렌즈         : 4mm 고정 초점 렌즈/ F1.6
4) 화각         : H: 87.6, V: 46.4°, D: 104.5°
==================================================================
5) 지능형 분석 : 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 온도 감지
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체감지 (사람/얼굴, 실화상 채널만 지원)
6) 프로토콜    : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
7) 동작온습도  : -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) / Less than 95% RH
8) 인증        : 
* EMC(전자파)
EN 55032:2015/A11:2020 CLASS A
EN 50130-4:2011/A1:2014 CLASS A
EN 61000-3-2:2014 CLASS A
EN 61000-3-3:2013 CLASS A
47 CFR Part 15, Subpart B ANSI C63.4 2014 CLASS A
IC Regulation ICES 003 : 2016 ANSI C63.4 2014 CLASS A
VCCI CISPR 32: 2016 CLASS A
* 안전
UL/CSA 62368-1
KC 62368-1
* 환경
IEC/EN 63000
9) 전원        : PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, PoE+: 최대 17.0W, 표준 12.5W
12VDC: 최대 14.5W, 표준 11.0W
10) 외관        : 화이트 / 알루미늄, 
11) 외형치수    : 135(W)x75(H)x188.5(D)mm, (5.31x2.95x7.42"), 1.7kg(3.77lb)
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